|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTITOR: Investitor | | | GRADILIŠTE: Gradiliste | | | | Radni nalog: RadniNalog | | |
| DATUM: Datum | | |
| **SKICA, OPIS ISPITNE DIONICE** | | | | **PODACI IZ TABLICE** | | | | | |
| Redni broj | DN cijevi (mm), dužine cijevi (m), okna i bočni priključci,  vrste cijevnog materijala  DionicaInfo | | | ispitni tlak  (bar) | **omočeno oplošje (m²)** | | **Temperatura okoliša°C** | **V dopušteno (l)** | |
| RedniBr |  | | | IspitniTlak | Oplosje | |  | Vdop | |
|  | **RAČUNSKI VOLUMEN DODANE VODE PREKO IZMJERENOG PADA VODNOG LICA u 30 ± 1 min (lit)** | | | | | |
|  | **POČETAK** | | | **KRAJ** | | |
| *vrijeme t*  *(sat, min)* | *Volumen, (V) lit.* | | *vrijeme t*  *(sat, min)* | *Volumen, (V) lit.* | |
| VrijemePoc | **0,00** | | VrijemeEnd | VIzmjereno | |
| **REZULTAT:**  **V izmjereno (l)** | | | **VIzmj** | | |
| **ISPITANA DIONICA** | | | | | |
| **ZADOVOLJAVA** | | Y | **NE ZADOVOLJAVA** | | N |
| **V izmjereno ≤ V dopušteno** | | MJN (l) u | **V izmjereno ≥ V dopušteno** | | MJN(l) u |
|  |  |
|  | | | | | | | | | |
| Nadzor: Nadzor | | Ispitivač: Ispitivac | | | | | Kontrolirao: Kontrolirao | | |

***VAŽNO : Preventivna radnja: obavezno očistiti cijev na ulazu i izlazu prije postavljanja čepova zbog sprječavanja oštećenja čepova.***