|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kupac: Kupac | | | Lokacija: Lokacija | | | | Radni nalog: RadniNalog | | |
| DATUM: Datum | | |
| **SKICA I OPIS ISPITNE DIONICE** | | | | PODACI IZ TABLICE | | | | | |
| Redni broj | DN cijevi (mm), dužine cijevi (m), okna i bočni priključci,  vrste cijevnog materijala | | | ispitni tlak  (bar) | omočeno oplošje (m²) | | Temperatura okoliša (°C) | V dopušteno (l) | |
| RedniBr |  | | | IspitniTlak | Oplosje | |  | Vdop | |
| **RAČUNSKI VOLUMEN DODANE VODE PREKO IZMJERENOG PADA VODNOG LICA u 30 ± 1 min (lit)** | | | | | |
| **POČETAK** | | | **KRAJ** | | |
| *Vrijeme, t*  *(sat, min)* | *Volumen, V) (l)* | | *Vrijeme, t*  *(sat, min)* | *Volumen, V*  DionicaInfo  *(l)* | |
| VrijemePoc | **0,00** | | VrijemeEnd | VIzmjereno | |
| **REZULTAT:**  **V izmjereno (l)** | | | **VIzmj** | | |
| **ISPITANA DIONICA** | | | | | |
| **ZADOVOLJAVA** | | Y | **NE ZADOVOLJAVA** | | N |
| **V izmjereno ≤ V dopušteno** | | | **V izmjereno ≥ V dopušteno** | | |
|  | | | | | | | | | |
| Redni broj | DN cijevi (mm), dužine cijevi (m), okna i bočni priključci,  vrste cijevnog materijala | | | ispitni tlak  (bar) | omočeno oplošje (m²) | | Temperatura okoliša (°C) | V dopušteno (l) | |
|  |  | | |  |  | |  |  | |
| **RAČUNSKI VOLUMEN DODANE VODE PREKO IZMJERENOG PADA VODNOG LICA u 30 ± 1 min (lit)** | | | | | |
| **POČETAK** | | | **KRAJ** | | |
| *Vrijeme, t*  *(sat, min)* | *Volumen, V) (l)* | | *Vrijeme, t*  *(sat, min)* | *Volumen, V*  *(l)* | |
|  | **0,00** | |  |  | |
| **REZULTAT:**  **V izmjereno (l)** | | |  | | |
| **ISPITANA DIONICA** | | | | | |
| **ZADOVOLJAVA** | |  | **NE ZADOVOLJAVA** | |  |
| **V izmjereno ≤ V dopušteno** | | | **V izmjereno ≥ V dopušteno** | | |
| Kupac: KupacDole | | Ispitivač: Ispitivac | | | | | Voditelj laboratorija: Voditelj | | |

***VAŽNO : Preventivna radnja: obavezno očistiti cijev na ulazu i izlazu prije postavljanja čepova zbog sprječavanja oštećenja čepova.***